
Installation für Linux:

Um das Modem Neolec Freeway 56k Kernpaket zu installieren führen Sie zuerst die Datei bzw. das Packet 

slmdm-2.7.14-0.i386.rpm aus.

Nachdem Sie das Packet installiert haben führen Sie entweder die Datei 

slmdm-amr-2.7.14-0.i386.rpm für die PCI-Version oder 
slmdm-usb-2.7.14-0.i386.rpm für die USB-Version aus, um die Modem-Treiber zu installieren.

Zum Ausführen in Console/Shell: # rpm -i /path/to/slmdm-2.7.14-0.i386.rpm
				# rpm -i /path/to/slmdm-amr-2.7.14-0.i386.rpm oder
				# rpm -i /path/to/slmdm-usb-2.7.14-0.i386.rpm


Hinweis: Sie können nicht beide Modems, PCI und USB, zusammen Installieren und benutzen.


Deinstallation:

Eingabe in Console/Shell:

1. rpm -e slmdm-amr für die PCI-Version oder 
   rpm -e slmdm-usb für die USB-Version.

2. rpm -e slmdm




Die Treiber wurden unter folgenden Systemen getestet:

Suse Linux 8.2
Suse Linux 9.0

