Anleitung zur Installation des Freeway USB bzw. PCI Version.

1. Treiber runterladen

Den Treiber den Sie für die Installation des Modems benötigen gibt es unter der folgenden Internet Adresse:

ftp://ftp1.neolec.com/pub/Freeway%20PCI/Driver-Treiber/Linux/slmdm-2.7.9.tar.gz

Legen Sie den Treiber am besten im Ihren Heimatverzeichnis (meist /home/benutzername) ab.

2. Treiber entpacken

Mit dem Kommando TAR können Sie den Treiber entpacken. Das Kommando dafür wird so ausgeführt. (Wir empfehlen vorher einen eigenen Ordner für den Treiber anzulegen und diesen dorthin zu kopieren, damit das Heimatverzeichnis nicht unübersichtlich wird.)

tar –xfzv slmdm-2.7.9.tar.gz

3. Den Treiber installieren

Führen Sie folgende Befehle in der richtigen Reihenfolge aus um den Treiber zu installieren.

- make

- (Für PCI Modems/bitte nicht für USB Modems verwenden) make install-amr

- (Für USB Modems/bitte nicht für PCI Modems verwenden) make install-usb

- make dep

Ein Neustart ist danach nicht erforderlich, der Modem sollte sofort funktionieren

4. Modemverbindung testen

Zum Testen der Modemverbindung empfehlen Wir das Programm “kppp”, da es sich hier um einen DFÜ-Netzwerk Verbindungsprogramm mit Grafischer Oberfläche handelt das sich sehr leicht bedienen lässt. Ausführen können Sie das Programm mit dem Befehl „kppp“.

Nachdem das Programm gestartet wurde, klicken Sie auf den den Knopf „Einrichten“ und danach auf „Neu...“. Ein Neues Fenster öffnet sich mit einer Auswahloption aus der Sie dann die Dialogbasierte Konfiguration auswählen.

Geben Sie nun einen Namen der Verbindung im Feld Zugangsname ein (z.B. Testverbindung) und klicken Sie dann auf Hinzufügen.

Tragen Sie nun in diesem Dialog die Nummer ihres Internetproviders ein und bestätigen Sie diese mit „OK“! Nun können Sie das Fenster mit den Einstellungen auch wieder mit „OK“ beenden. Und wählen im Hauptdialog von dem Programm „kppp“ Verbinden aus. Nun sollten Sie mit Ihrem Internetprovider verbunden werden.

Falls Sie keine Nummer eines Internetproviders zur Hand haben können Sie die unten folgenden Nummern verwenden.

Nummern unterschiedlicher Call by Call Provider:

Freenet: 019231760

# MSN Networks: 0192658

(Beachten Sie: Wenn Sie eine Verbindung mit einem Provider aus der List e aufbauen, fällt für Sie Telefonkosten für jede Minute an die Sie im Internet verbringen!)